Техописание на фильтры противогазовые UNIX 501 A1 обезличенное

Противогазовые фильтры (далее по тексту – фильтры) предназначены для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паро- и газообразных вредных веществ в составе респираторов фильтрующих и в составе противогазов фильтрующих
 
Фильтры присоединяют к лицевым частям респираторов и противогазов с помощью байонетного соединения.

Для обеспечения дополнительной защиты от аэрозолей (дым, пыль, туман) фильтры могут комплектоваться съемными противоаэрозольными фильтрами (предфильтрами) класса Р1, Р2 или Р3.

Технические характеристики фильтров:

1.   Марки (сочетания марок) фильтров – A1 (Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С)
2.   Диаметр байонетных узлов крепления - 25 мм.
3. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин - не более 39,2 Па.
4. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин - не более 147 Па.
5. Время защитного действия фильтра по контрольному веществу – циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ - не менее 80 мин.
6. Масса фильтра - не более 110г.

· Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.

