	Противогаз фильтрующий ДОТ Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ
	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных веществ в виде аэрозолей (пыль, дым, туман). 
Состав: полнолицевая маска МАГ с резьбовым соединением, противоаэрозольный фильтр ДОТ Р3 R D в металлическом исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза.
Класс защиты по вредным веществам:
- по аэрозолям (с концентрацией до 200 мг/м3 и выше) – класс защиты 3 высокой эффективности.
Лицевая часть противогаза – широкопанорамная маска МАГ универсального размера (категория 2).
Состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, подмасочника с клапанами вдоха и оголовья. Имеет резьбу 40x4 по ГОСТ 8762-75, изготавливается в одном универсальном размере.
Коэффициент подсоса в подмасочное пространство составляет не более 0,05%.
Площадь поля зрения составляет 80%. 
Достоинства: универсальный размер, увеличенное поле зрения, оптимальная возможность переговоров.
Гарантийный срок хранения 5 лет. 
Цветовое обозначение фильтра: белый. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019.
	[image: ]



image1.png




